**HAULER PRO**

**CARROZZERIA E TELAIO:**

TELAIO Acciaio saldato con finitura Dur a S h i e l d ™ PowderCoat

CARROZZERIA TPO Formata ad iniezione

COLORE STANDARD Verde Hunter Green

**CARROZERIA & TELAIO**

**CARROZERIA & TELAIO**

**DIMENSIONI: ARROZZERIA & TELAIO**

ALTEZZA TOTALE (al tettuccio) 179.1 cm

PASSO 193 cm

CARREGGIATA ANTERIORE 88.9 cm

REAR WHEEL TRACK 38.5 in (97.8 cm)

CARREGGIATA POSTERIORE 11.4 cm

CARGO BOX - capacità 0.34 m3

**PRESTAZIONI:**

POSTI SEDUTA 2 Persone

PESO IN ORDINE DI MARCIA 669 kg

CAPACITA' CARICO CASSONE 363 kg

CAPACITA' CARICO TOTALE 544 kg

VELOCITA' 23.3 km/h ± 0.8 km/h)

VELOCITA' POGRAMMABILE da 8 a 30.5 km/h

CAPACITA' TRAINO 680 kg max

INGOMBRO RAGGIO STERZATA 3,3 mt

**POTENZA:**

SISTEMA ELETTRICO 72V

MOTORE TIPO Corrente Alternata ad induzione

HORSEPOWER (KW) 22.4HP (16.7 kW) - al valore di coppia max

VOLTAGGIO 72 Volt

BATTERIE ( quantità/tipo) NOVe 8-Volt Ciclo Profondo

CARICA BATTERIE 900 Watt 72V DC

AVVIAMENTO (pedale o chiave) Pedale

TRAZIONE Abero Motore Diretto

ASSALE POSTERIORE Differenziale a slittamento limitato

CONTROLLER 350 Amp AC

SELETTORE di MARCIA Avanti-Neutro (folle)-Retro

RAPPORTO AL PONTE 17:1

RETE CASSONETTO opzionale CRUSCOTTO

**STERZO E SOSPENSIONI:**

STERZO PIGNONE E CORONA AUTOCOMPENSANTE

SOSPENSIONI ant e post. Balestre con Ammortizzatori idraulici

FRENO DI SERVIZIO Posteriori a tamburo autoregistranti

FRENO PARCHEGGIO Ad innesto singolo autoregistrante

PNEUMATICI ant. e post. 18 x 8.5-8

**OPTIONAL & ACCESSORI:**

* Divisori del cassonetto
* Porta attrezzi extra lunghi
* Rete copri cassonetto
* Cassonetto alluminio lungo
* Protezione da intemperie
* Presa USB
* Presa 12 Volt
* Parabrezza anteriore
* Retrovisori
* Cabina certificata ROPS
* Porta-scale
* Luci freno posteriori
* Pneumatici speciali (20")
* Cassonetti speciali
* Furgonatura posteriore opzionale CRUSCOTTO MULTIFUNZIONE